**СОГЛАСОВАНО**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.**

**Глава Муниципального образования «город Томмот»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.В. Заверюха /**

**м. п.**

**Техническое задание**

**на поставку спортивного покрытия из искусственной травы для**

**Муниципального образования «город Томмот» Алданского района**

**Республики Саха (Якутия)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование товара** | **Наименование функциональных, эксплуатационных, технических характеристик и потребительских свойств товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические характеристики** |
| 1. | Спортивное покрытие из искусственной травы (40x60 м) | 1. Покрытие из искусственной травы с разметкой под футбол | м2 | 2 400 | высота ворса 40 мм |
| 2. Лента соединительная | Необходимое количество по размеру покрытия |  |
| 3. Клей для искусственной травы |
| 4. Кварцевый песок  | тонн | 35 | Без глинистых примесей, фракция 0,16-0,63мм |
| 5. Резиновая крошка 1-3мм | тонн | 17 |  |
| 6. Футбольные ворота с сеткой  | шт. | 2 | 5м. \* 1,2м. \* 2м. |
| 7. Доставка до г. Томмот Алданского района Республики Саха (Якутия) |  |  |  |
| Требования к товару | - продукция должна быть новой, год выпуска товара должен быть не ранее 2018 г;- покрытие должно соответствовать всем государственным стандартам, обычно предъявляемым к такому роду товара. Перечень ГОСТов предоставляется поставщиком;- покрытие сопровождается техническим паспортом, в котором указано предназначение, правила безопасной эксплуатации, монтажная схема сборки изделия. |
| Краткая характеристика товара | **Искусственная трава:**Тип волокна: монофилентное; Материал: полиэтилен;Линейная плотность волокна (Dtex): 11 000;Толщина нити -  240/130 µm; Тафтинг 3/8"; Высота ворса: 40 мм;в одном пучке 12 травинок; Кол-во стяжков 16 на 10см.;Кол-во пучков 16800 шт на 10 см;Цвет покрытия: зеленый (оттенки зеленого).Пропускная способность покрытия в засыпанном виде 40 – 45 литров воды в минуту. Зимой можно заливать водой и использовать как каток.Разметка под футбол: Цвет линий разметки: белый;**Лента соединительная Forbo 842 F Eurotape** - специализированная прочная высококачественная лента для фиксации искусственной травы в области шва. Лента сертифицирована международной ассоциацией FIFA / UEFA.**Клей для искусственной травы.** Сертифицирован по немецкому стандарту GEV. Одобрен к использованию FIGS – Итальянской Федерацией Футбола**Ворота**Высота ворот: 2 м; Ширина ворот: 5 м; Глубина основания ворот: 1,2 м;Конструкция ворот: сборно-разборная, переносная; Сетка в комплекте. |
| Требования к гарантийному сроку | Гарантия не менее 2 (двух) лет от производителя. |